|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Веранда №4****ВР-04****C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ВЕРАНДЫ\4\СБОРКА (2).jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2600 |
| Длина (мм) | 3000;4000;5000;6000 |
| Ширина (мм) | 2000;3000;4000 |
| **Применяемые материалы**  |
| Каркас веранды | В кол-ве 1шт., выполнен из металлических столбов в количестве 10шт. (профиль 60\*60мм) , стены и кровля выполнены из металлического профиля 40\*40мм. с покраской порошковой краской. |
| Крыша  | В кол-ве 1шт. крыша изготовлена из металлических листов профнастила. с покраской порошковой краской (цвет по желанию заказчика) |
| Скамья  | По периметру веранды, шириной 250мм. выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18мм с покраской полиуретановой краской. |
| Пол | В количестве 1 шт., выполнен из промышленной высушенной половой доски, собранной в паз и пропитан антисептиком " Акватекс". |
| Стены и ограждение  | Выполнены из металлического профнастилас покраской порошковой краской (цвет по желанию заказчика) |
| Материалы | Металлический профиль с покраской порошковой краской. Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18мм с покраской двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Профнастил с покраской порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |