|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс №19**  **ИД-19**  **C:\Users\ПК\Desktop\со старова бука\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\КОМПЛЕКСЫ\19\kompleks_19.jpg** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 2200 |
| Длина (мм) | | 4700 |
| Ширина (мм) | | 4000 |
| Высота площадки (мм) | | 600 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 11шт, изготовлены из бруса 150х150мм. древесины сосновых пород естественной влажности, с геометрической резьбой по дереву. | |
| Пол | В кол-ве 1шт, выполнен из опорного бруса и укрыт деревянной доской. Древесины сосновых пород естественной влажности. | |
| Шведская стенка | В кол-ве 2шт. изготовлена из доски сосновых пород естественной влажности. | |
| Горка-скат | Горка в кол-ве 1 шт. изготовлен из древесины сосновых пород естественной влажности и укрыт цельным листом из нержавеющей стали | |
| Песочная коробка | В кол-ве 1 шт, выполнена их доски сосновых пород естественной влажности в кол-ве 8шт. и укрывной доски в кол-ве 4шт. | |
| Скамья | В кол-ве 1 шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Спинка скамьи | В кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с геометрической резьбой по дереву. | |
| Лестница | В кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Материалы | Деревянный брус и доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012 | |