|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Доска для рисования мелом** **(ИЭ-15)****C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ\ИЭ-15\ИЭ-15 (1).jpg** |  |  |
| Высота (мм)  | 800 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 150 |
| **Применяемые материалы**  |
|  |  |
| Доска | В кол-ве 1шт., выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18мм. |
| Столбы  | В кол-ве 2шт. клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб заканчиваться заглушкой синего цвета.Снизу столбы заканчивается закладной деталью 30х30мм., которые бетонируются в землю. |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.ГОСТ Р 52169-2012 |