|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Баскетбольный**  **комплекс**  **(ИЭ-06)**  **C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ\10\basketbol_10.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2200 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | Столб в кол-ве 6 шт., выполнен из бруса естественной сушки 150х150 мм., с покрытием нижней части столба битумной мастикой, с последующим бетонированием. Столб имеет геометрический рисунок. |
| Перекладина металлическая | В кол-ве 2шт., изготовлена из металлической трубы диаметром 27мм и толщиной стенки 2,7мм. Перекладина имеет два штампованного ушка с четырьмя отверстиями под саморезы |
| Перекладина деревянная | В кол-ве 15шт., диаметром 40-45мм. |
| Баскетбольный щит с кольцом | Баскетбольный щит с кольцом в кол-ве 1шт. Баскетбольный щит изготовлен из доски, толщенной 40мм. Баскетбольное кольцо изготовлено из металлической трубы диаметром 27мм и толщенной стенки 2.8мм. |
| Материалы | Деревянный брус тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком. Металл покрашен термопластичной порошковой краской, саморезы по дереву.  ГОСТ Р 52169-2012,ГОСТ Р 52301-2013 |