|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Домик оленеводов-чум (ИЭ-17)**  **C:\Users\Наталья\Desktop\Все для сайта\ФОТО НОВЫХ  МАФ\Домики (дерево)\8800 Р.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1600 |
| Длина (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| **Применяемые материалы** | |
| Стенки чума | в кол-ве 4шт, выполнены из доски естественной сушки с покрытие антисептиком "Акватекс". ГОСТ Р 52169-2012 |
| Скамья | В кол-ве 2шт, выполнена из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс"ГОСТ Р 52169-2012 |
| Материалы | Деревянная доска тщательно отшлифована со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком « Акватекс», саморезы по дереву.  ГОСТ Р 52169-2012. |