|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Комплекс с баскетбольным кольцом (ИЭ-20)****C:\Users\User\Desktop\ФОТО НА САЙТ\НОВЫЕ С ФОНОМ\ДЕРЕВО\Игровое и спортивное оборудование\КОМПЛЕКС С БАСКЕТ. КОЛЬЦОМ (ИЭ-26).jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2200 |
| Длина (мм) | 4100 |
| Ширина (мм) | 1900 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы  | в кол-ве 9шт, выполнены из бруса естественной сушки 100\*100мм. с покрытие антисептиком "Акватекс", нижняя часть бруса покрыта битумной мастикой, с последующим бетонированием. |
| Руколаз | в кол-ве 1шт., выполнен из круглой металлической трубы диаметром 32мм. с покраской порошковой термопластичной порошковой краской.  |
| Перекладины деревянные | В кол-ве 14шт., диаметром 40-45мм.с покраской цветной краской. |
| Шест гимнастический  | в кол-ве 1шт., выполнен из круглой металлической трубы диаметром 32мм с покраской порошковой термопластичной краской.  |
| Баскетбольный щит  | в кол-ве 1шт., выполнен из фанеры 18мм, с покраской полиуретановой двухкомпонентной краской. |
| Баскетбольное кольцо | в кол-ве 1шт, выполнено из металлической трубы с покраской порошковой термопластичной краской. |
| Кольцо гимнастическое  | в кол-ве 2шт, выполнено из фанеры 18мм, в комплекте с креплением. |
| Турник | в кол-ве 1 шт, выполнен из круглой металлической трубы диаметром 32мм с покраской порошковой термопластичной краской.  |
| Брусья гимнастические  | в кол-ве 2шт, выполнены из круглой металлической трубы диаметром 32мм, с покраской порошковой термопластичной краской. |
| Материалы | Деревянный брус тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком « Акватекс», металл покрыт порошковой термопластичной краской., крепеж оцинкованный, саморезы по дереву, заглушки пластиковые цветные. ГОСТ Р 52169-2012 |