|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Скамья №1**  **СД-01**  **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\СКАМЕЙКИ И СТОЛИКИ\1\skamia_1.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 800 |
| Длина (мм) | 1300 |
| Ширина (мм) | 400 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В количестве 2шт., выполнены из бруса естественной сушки 150х150 мм., нижняя часть бруса покрыта битумной мастикой., с последующим бетонированием . |
| Спинка | В кол-ве 1шт. изготовлено из доски естественной сушки, с геометрической резьбой по дереву, толщиной 40мм., с покрытием антисептиком "Акватекс". |
| Сиденье | В кол-ве 1шт. изготовлен из бруса естественной сушки, толщиной 40мм., с декоративной накладкой по краю сиденья, с покрытием антисептиком "Акватекс". |
| Материалы | деревянный брус и доска естественной сушки тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву ГОСТ Р 52169-2012. |