|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Скамья №7**  **СД-07**  **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\СКАМЕЙКИ И СТОЛИКИ\7\skameyka_7 Копировать.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 400 |
| Длина (мм) | 1300 |
| Ширина (мм) | 1300 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | в кол-ве 3шт. выполнены из бруса естественной сушки, сечением 150х150 мм., с последующим бетонированием. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой. |
| Сиденье | В кол-ве 2шт.,выполнено из бруса естественной сушки толщиной 40мм. |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной сушки тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |