|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Скамья №12****СД-12** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 800 |
| Длина (мм) | 1800 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| **Применяемые материалы** |
| Каркас скамьи | в кол-ве 1шт, выполнен из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс", с последующим бетонированием. Нижняя часть доски покрыта битумной мастикой. |
| Сиденье | в кол-ве 4шт., выполнено из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс". |
| Столешница | в кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс".  |
| Материалы | Деревянная доска естественной сушки тщательно отшлифована со всех сторон и покрыты антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012. |