|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Лаз металлический «Гусеница»** **(СП-18)**C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ\СП-18\2000-800-700.Ц=12 200 Копировать.(1)psd.jpg | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 700 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 800 |
| **Применяемые материалы** |
| Лаз Гусеница | Состоит из:- семи круглых колец, трех перекладин и двух глаз выполненных из металлической трубы диаметром 27мм., с покраской термопластичной порошковой краской.-ножки гусеницы в кол-ве 4 шт., выполнены из металлической трубы диаметром 27мм., с покраской термопластичной порошковой краской и последующим бетонированием |
| Материалы |  Металл покрашен термопластичной порошковой краской. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |